Pneumatex Anschlussset DLV 20 A
Messing, Wartung
und Demontage von
Ausdehnungsgefaessen, Betaetigung mit
beiliegendem Inbusschluessel, daher
gegen unbeabsichtigtes Schliessen
gesichert, mit Kugelhahn zur schnellen
Entleerung von Ausdehnungsgefaessen
mit Anschluss fuer Schlauch DN 20,
Heiz-, Solar- und Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
beidseitig Innengewinde, mit 90 Grad Bogen zur gewindedichtenden Verschraubung
mit Statico SU. Einsatz
in Anlagen nach EN 12828, SWKI 93-1.
Max. zul. Druck 16 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 120 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss Rp 3/4
Anschluss Gefaess Rp 3/4
Anschluss Entwaesserung G 3/4
Laenge 128 mm

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7462000