Pneumatex Zwischengefaess DU 140.6, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium. Schutz
vor unzulaessiger Temperatur in
Ausdehnungsgefaessen, Fuesse fuer
stehende Montage gebaut nach
PED2014/68/EU. 
Nennvolumen 140  Liter
Max. zul. Druck 6 bar
Max. zul. Druck Schweiz 6  bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss 2x Rp 1 1/2
Durchmesser 420 mm
Hoehe 1366 mm
Gewicht leer 25 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7141002