Pneumatex Zwischengefaess DU 500.6, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium. Schutz
vor unzulaessiger Temperatur in
Ausdehnungsgefaessen, Fuesse fuer
stehende Montage gebaut nach
PED2014/68/EU. 
Nennvolumen 500  Liter
Max. zul. Druck 6 bar
Max. zul. Druck Schweiz 6  bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss 2x Rp 1 1/2
Durchmesser 680 mm
Hoehe 1705 mm
Gewicht leer 61 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7141006