Pneumatex Zwischengefaess DG 700.6, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium. Schutz
vor unzulaessiger Temperatur in
Ausdehnungsgefaessen, Fuesse fuer
stehende Montage zwei
Flanschoeffnungen fuer innere
Pruefungen. CE-baumustergeprueft nach
PED2014/68/EU. 
Nennvolumen 700 Liter
Max. zul. Druck 6 bar
Max. zul. Druck Schweiz 6  bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 180 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss 2xDN 50 PN 16
Durchmesser 750 mm
Hoehe 2087 mm
Gewicht leer 200 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7141008