Pneumatex Zwischengefaess DG 1000.10, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium. Schutz
vor unzulaessiger Temperatur in
Ausdehnungsgefaessen, Fuesse fuer
stehende Montage zwei
Flanschoeffnungen fuer innere
Pruefungen. CE-baumustergeprueft nach
PED2014/68/EU. 
Nennvolumen 1000  Liter
Max. zul. Druck 10 bar
Max. zul. Druck Schweiz 10  bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 180 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss 2xDN 50 PN 16
Durchmesser 850 mm
Hoehe 2211 mm
Gewicht leer 330 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7142011