Pneumatex Zwischengefaess DD 12.10, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium. Schutz
vor unzulaessiger Temperatur in
Ausdehnungsgefaessen, Aufhaengelasche
zur einfachen Montage gebaut nach
PED2014/68/EU. 
Nennvolumen 12 Liter
Max. zul. Druck 10 bar
Max. zul. Druck Schweiz 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss 2x R 1/2
Durchmesser 386 mm
Hoehe 201 mm
Gewicht leer 5.1 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7142021