Pneumatex Zwischengefaess DD 25.10, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium. Schutz
vor unzulaessiger Temperatur in
Ausdehnungsgefaessen, Aufhaengelasche
zur einfachen Montage gebaut nach
PED2014/68/EU.
Nennvolumen 25 Liter
Max. zul. Druck 10 bar
Max. zul. Druck Schweiz 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss 2x R 3/4
Durchmesser 472 mm
Hoehe 251 mm
Gewicht leer 8.1 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7142023