Pneumatex Zwischengefaess DG 2000.16, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium. Schutz
vor unzulaessiger Temperatur in
Ausdehnungsgefaessen, Fuesse fuer
stehende Montage zwei
Flanschoeffnungen fuer innere
Pruefungen. CE-baumustergeprueft nach
PED2014/68/EU. 
Nennvolumen 2000 Liter
Max. zul. Druck 16 bar
Max. zul. Druck Schweiz 16 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 180 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss 2xDN 65 PN 16
Durchmesser 1016 mm
Hoehe 2935 mm
Gewicht leer 820 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7143012