HEIMEIER neoHub Gateway zur 
Fernsteuerung aller neoStat- und 
neoAir-Geräte von Ihrem iOS- oder 
Android-Gerät. Funktionen: 
Unterstützt Google Assistant, 
Unterstützt Apple HomeKit, 
Unterstützt Amazon Alexa, 
Unterstützt IFTTT, Mesh-Funktion, 
Verbindung von bis zu 32 Geräten.
Anschluss: 1x Ethernet Anschluss (Rj45),
Kabel im Lieferumfang enthalten. 
Funkverbindung: 
Funkfrequenz: 868 MHz 12,43 dBm, 
2,4 GHz 3,54 dBm, 
Funkreichweite: 40 m (bei 
uneingeschränkter Sicht), 
Sendeleistung: 3,13 dB, 
Temperatur: 
Betriebstemperatur: 0 Grad C bis 
+45 Grad C (25% - 90% RH, nicht 
kondensierend), 
Lagertemperatur: -10 Grad C bis 
+45 Grad C (15% - 95% RH, nicht 
kondensierend), 
Spannungsversorgung: 230 VAC, 
Werkstoffe: 
Gehäuse: ABS, Vorderseite: Glas, 
Schutzart: 
IP20 (gemäß EN 60529), 
Standard:
RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, 
EN 60730-1, -2-7, -2-9, 
EN 300 328, EN 62479, 
Installation: 
Enthaltenes Ethernet-Patchkabel, 
Mini-USB zu USB-Kabel, USB-Adapter, 
Kompatibilität: 
neoStat, neoStat-e, neoAir, 
Funk-Lufttemperatursensor, 
Funk-Fenster-/Türkontaktsensor, 
Boost V2 Funkverstärker, 

Typ: neoHub Gateway, 
Farbe: schwarz, 

Fabrikat: IMI Heimeier

Art.-Nr. 1500-01.330