HEIMEIER Programmierbarer Smart Home Raumthermostat mit optionaler 
App-Steuerung. 
Funktionen: Startoptimierung, 
Frostschutz, Timer-Funktion, Erkennung 
offener Fenster mit Funk-Fenster-/ 
Türkontaktsensor in Verbindung mit 
neoHub (Zubehör), Sprachsteuerung, 
Mehrere Betriebsmodi (5/2 Tage, 7 Tage, 
24 Stunden), Automatische Software-
Updates, Mesh-Netzwerk, Urlaubsfunktion,
Temperaturhaltefunktion, 
Temperaturüberschreibung und 
Überschreitungslimit, Kabelgebundener 
Fußbodentemperaturfühler und Mini-
Lufttemperaturfühler als Zubehör. 
Funkverbindung: 
Funkfrequenz: 2,4 GHz 3,54 dBm, 
Funkreichweite: 40 m bei 
uneingeschränkter Sicht), 
Sendeleistung: 3,13 dB,
Einstellbereich: 5 Grad C bis 35 Grad C,
Auflösung: 0,1 Grad C, 
Regelgenauigkeit: 1 K, 
Einstellbare Schaltdifferenz: 
0,5, 1, 2, 3 Grad C (Standard 1 Grad C), 
Zonen: 1 je Zone, 
Betriebstemperatur: 0 Grad C bis 
+45 Grad C (25% - 90% RH, nicht 
kondensierend), 
Lagertemperatur: -10 Grad C bis 
+45 Grad C, (15% - 95% RH, nicht 
kondensierend), 
Spannungsversorgung: 230 VAC 
Maximaler Schaltstrom: 3 A, 
Ausgang: potentialfreier Kontakt, 
Werkstoffe: 
Gehäuse: ABS, weiß, 
Anzeige: Glas, 
Anzeige: 3 Zoll LCD-Bildschirm, 
Schutzart: IP20 (gemäß EN 60529), 
Standard: RED 2014/53/EU, 
RoHS 2011/65/EU, EN 60730-1, -2-7, -2-9,
EN 300 328, EN 62479, 
Installation: Unterputzmontage, 
Kompatibilität: 
neoHub, Funk-Lufttemperatursensor in 
Verbindung mit neoHub, 
Funk-Fenster-/Türkontaktsensor in
Verbindung mit neoHub, 
Mini-Lufttemperaturfühler, 
Kabelgebundener Fußbodentemperaturfühler, 
UH6 Klemmleiste, 

Typ: neoStat V2, 
Farbe: weiß, 

Fabrikat: IMI Heimeier

Art.-Nr. 1500-01.500