**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER
 RÖRLEDNINGSNÄT**

**PS** **VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM**

**PSA VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT**

 **FUNKTION**

**PSA.3 Injusteringsventiler med sammansatt funktion**

**PSA.34 Injusteringsventiler med avstängnings-, avtappnings- och mätningsfunktion**

Injusteringsventil för mätning av tillgängligt tryck och flöde via differenstryck.

 Pressgjuten i avzinkningshärdig legering AMETAL.

Färgmarkerade mätuttag av självtätande typ samt spindeltätning i EPDM.
Injusteringsratt av ”digital” typ med 4 varv samt dimensionsbeteckning.
Mätnoggrannhet från +/- 10 till 5% vid rattinställning 0,5 till 4,0 varv.

Reducerat Kv-värde i jämförelse med standard STAD PN25.

Tryckklass PN 25 vid 120 ⁰C

 Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : STAD-R

 **STAD-R med invändig gänga och avtappning G1/2**

 DN: 15 RSK 489 00 02

 DN: 20 RSK 489 00 03

 DN: 25 RSK 489 00 04

 **Tillbehör:**

 Mätuttag L 44 RSK 489 15 89

 Mätuttag L 103 RSK 489 15 86

 Mätuttag Förlängning M14x1 för isolering RSK 489 17 29

 Mätuttag Förlängning 60 mm RSK 489 15 31

 Insexnyckel 3 mm RSK 489 15 45
Insexnyckel 5 mm RSK 489 15 46
Ratt RSK 488 99 85
Märkbricka Art.nr: 52 161-990

 Klämringskoppling KOMBI

 G3/8 Dn 8 RSK 487 52 17
G3/8 Dn 10 RSK 487 52 25
G3/8 Dn 12 RSK 487 52 41
G1/2 Dn 10 RSK 487 52 66
G1/2 Dn 12 RSK 487 52 74
G1/2 Dn 14 RSK 487 52 83
G1/2 Dn 15 RSK 487 52 82
G1/2 Dn 16 RSK 487 52 90
G3/4 Dn 15 RSK 487 53 08
G3/4 Dn 18 RSK 487 53 24
G3/4 Dn 22 RSK 487 53 32

 Isolerkåpa värme/kyla DN 10-20 RSK 401 58 12

Isolerkåpa värme/kyla DN 25 RSK 401 58 13
Isolerkåpa värme/kyla DN 32 RSK 401 58 14

Isolerkåpa värme/kyla DN 40 RSK 401 58 15

Isolerkåpa värme/kyla DN 50 RSK 401 58 16