**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER   
 RÖRLEDNINGSNÄT**

**PS** **VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM**

**PSA VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT**

**FUNKTION**

**PSA.3 Injusteringsventiler med sammansatt funktion**

**PSA.34 Injusteringsventiler med avstängnings-, avtappnings- och mätningsfunktion**

Injusteringsventil för mätning av tillgängligt tryck och flöde via differenstryck.

Pressgjuten i avzinkningshärdig legering AMETAL.

Färgmarkerade mätuttag av självtätande typ samt spindeltätning i EPDM.   
Injusteringsratt av ”digital” typ med 4 varv samt dimensionsbeteckning.  
Mätnoggrannhet från +/- 10 till 5% vid rattinställning 0,5 till 4,0 varv.

Reducerat Kv-värde i jämförelse med standard STAD PN25.

Tryckklass PN 25 vid 120 ⁰C

Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

Typ : STAD-R

**STAD-R med invändig gänga och avtappning G1/2**

DN: 15 RSK 489 00 02

DN: 20 RSK 489 00 03

DN: 25 RSK 489 00 04

**Tillbehör:**

Mätuttag L 44 RSK 489 15 89

Mätuttag L 103 RSK 489 15 86

Mätuttag Förlängning M14x1 för isolering RSK 489 17 29

Mätuttag Förlängning 60 mm RSK 489 15 31

Insexnyckel 3 mm RSK 489 15 45  
Insexnyckel 5 mm RSK 489 15 46  
Ratt RSK 488 99 85  
Märkbricka Art.nr: 52 161-990

Klämringskoppling KOMBI

G3/8 Dn 8 RSK 487 52 17  
G3/8 Dn 10 RSK 487 52 25  
G3/8 Dn 12 RSK 487 52 41  
G1/2 Dn 10 RSK 487 52 66  
G1/2 Dn 12 RSK 487 52 74  
G1/2 Dn 14 RSK 487 52 83  
G1/2 Dn 15 RSK 487 52 82  
G1/2 Dn 16 RSK 487 52 90  
G3/4 Dn 15 RSK 487 53 08  
G3/4 Dn 18 RSK 487 53 24  
G3/4 Dn 22 RSK 487 53 32

Isolerkåpa värme/kyla DN 10-20 RSK 401 58 12

Isolerkåpa värme/kyla DN 25 RSK 401 58 13  
Isolerkåpa värme/kyla DN 32 RSK 401 58 14

Isolerkåpa värme/kyla DN 40 RSK 401 58 15

Isolerkåpa värme/kyla DN 50 RSK 401 58 16