**PSD STYRVENTILER**

**PSD.3** **Styrventiler för platsmonterat ställdon**

**PSD.31 Styrventiler för platsmonterat ställdon i vätskesystem**

**PSD.311 Styrventiler för platsmonterat ställdon med avstängnings-, injusterings- och mätningsfunktion**

Tvåvägs styr- och injusteringsventil för On/Off-styrning.
Ställbart Kv-värde med specialnyckel.
Pressgjuten i avzinkningshärdig legering AMETAL.
Färgmarkerade mätuttag av självtätande typ för mätning av differenstryck och tillgängligt tryck.

Typ av ställdon som ventilerna skall förses med:

On/Off styrning: EMO-T

Tryckklass PN 16

Ställdonsanslutning M30x1,5 mm.

Utvändig gänga enligt ISO 228 för plantätande anslutningskopplingar.

Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : TBC-C

 **TBV-C med utvändiga gängor**

DN 15 LF RSK 482 98 33

DN 15 NF RSK 482 98 34
DN 20 NF RSK 482 98 35

 **TBV-C med invändiga gängor**

DN 15 LF RSK 482 98 36

DN 15 NF RSK 482 98 37
DN 20 NF RSK 482 98 38

 DN 25 NF RSK 482 98 64

 **TBV-C med utvändig gänga eurocone x Inv. gänga**
 DN 15 LF RSK 482 98 39
 DN 15 NF RSK 482 98 40

**TBV-C med utvändig gänga eurocone**
DN 15 LF RSK 482 98 41
DN 15 NF RSK 482 98 42

**UEC STÄLLDON FÖR VENTIL**

**UEC.1** **Ställdon för ventil, elektriska**

**UEC.11 Ställdon för ventil, elektriska, tvåläges utan fjäderåtergång**

Termoelektriskt ställdon för On/Off- eller PWM-styrning
Anslutning M30 x 1,5 mm.

Matningsspänning 24 VAC/DC eller 230 VAC
Ställkraft 125 N
Slaglängd 4,7 mm, synlig med lägesindikator.
Kapslingsklass IP 54 oberoende av position

 Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

 Typ: EMO-T

 **EMO-T 24 VAC/DC, NO (Strömlöst öppen) Halogenfri kabel**

Kabellängd 0,8 m RSK 480 87 03

Kabellängd 2 m RSK 480 87 04

Kabellängd 5 m RSK 480 87 06

 **EMO-T 24 VAC/DC, NC (Strömlöst stängd) Halogenfri kabel**

Kabellängd 0,8 m RSK 480 87 07

Kabellängd 2 m RSK 480 87 08

Kabellängd 5 m RSK 480 87 09

 **EMO-T 230 VAC, NO (Strömlöst öppen) Halogenfri kabel**

Kabellängd 0,8 m RSK 480 87 10

Kabellängd 2 m RSK 480 87 11

Kabellängd 5 m RSK 480 87 12

**EMO-T 230 VAC, NC (Strömlöst stängd) Halogenfri kabel**

Kabellängd 0,8 m RSK 480 87 13

Kabellängd 2 m RSK 480 87 14

Kabellängd 5 m RSK 480 87 15