**PSD STYRVENTILER**

**PSD.3** **Styrventiler för platsmonterat ställdon**

**PSD.31 Styrventiler för platsmonterat ställdon i vätskesystem**

**PSD.311 Styrventiler för platsmonterat ställdon med avstängnings-, injusterings- och mätningsfunktion**

Tvåvägs styr- och injusteringsventil för On/Off-styrning.   
Ställbart Kv-värde med specialnyckel.   
Pressgjuten i avzinkningshärdig legering AMETAL.  
Färgmarkerade mätuttag av självtätande typ för mätning av differenstryck och tillgängligt tryck.  
  
Typ av ställdon som ventilerna skall förses med:

On/Off styrning: EMO-T  
   
Tryckklass PN 16

Ställdonsanslutning M30x1,5 mm.

Utvändig gänga enligt ISO 228 för plantätande anslutningskopplingar.  
  
Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

Typ : TBC-C

**TBV-C med utvändiga gängor**

DN 15 LF RSK 482 98 33

DN 15 NF RSK 482 98 34  
DN 20 NF RSK 482 98 35

**TBV-C med invändiga gängor**

DN 15 LF RSK 482 98 36

DN 15 NF RSK 482 98 37  
DN 20 NF RSK 482 98 38

DN 25 NF RSK 482 98 64

**TBV-C med utvändig gänga eurocone x Inv. gänga**  
 DN 15 LF RSK 482 98 39  
 DN 15 NF RSK 482 98 40

**TBV-C med utvändig gänga eurocone**  
DN 15 LF RSK 482 98 41  
DN 15 NF RSK 482 98 42

**UEC STÄLLDON FÖR VENTIL**

**UEC.1** **Ställdon för ventil, elektriska**

**UEC.11 Ställdon för ventil, elektriska, tvåläges utan fjäderåtergång**

Termoelektriskt ställdon för On/Off- eller PWM-styrning  
Anslutning M30 x 1,5 mm.

Matningsspänning 24 VAC/DC eller 230 VAC  
Ställkraft 125 N  
Slaglängd 4,7 mm, synlig med lägesindikator.  
Kapslingsklass IP 54 oberoende av position

Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

Typ: EMO-T

**EMO-T 24 VAC/DC, NO (Strömlöst öppen) Halogenfri kabel**

Kabellängd 0,8 m RSK 480 87 03

Kabellängd 2 m RSK 480 87 04

Kabellängd 5 m RSK 480 87 06

**EMO-T 24 VAC/DC, NC (Strömlöst stängd) Halogenfri kabel**

Kabellängd 0,8 m RSK 480 87 07

Kabellängd 2 m RSK 480 87 08

Kabellängd 5 m RSK 480 87 09

**EMO-T 230 VAC, NO (Strömlöst öppen) Halogenfri kabel**

Kabellängd 0,8 m RSK 480 87 10

Kabellängd 2 m RSK 480 87 11

Kabellängd 5 m RSK 480 87 12

**EMO-T 230 VAC, NC (Strömlöst stängd) Halogenfri kabel**

Kabellängd 0,8 m RSK 480 87 13

Kabellängd 2 m RSK 480 87 14

Kabellängd 5 m RSK 480 87 15