**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER**

**RÖRLEDNINGSNÄT**

**PS** **VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM**

**PSE SJÄLVVERKANDE VENTILER**

**PSE.2 Tryckstyrda ventiler**

**PSE.21 Tryckstyrda ventiler i vätskesystem**

Differenstryckregulator med ställbart konstant differenstryck i avzinkningshärdig pressgjuten AMETAL   
Avstängningsbar med ratt, vridbart överstycke för anpassning till signalledning.  
Självtätande mätuttag för kontroll och dokumentering av stabiliserat differenstryck över lasten, vid användning tillsammans med STAD injusteringsventil.

Överdelen kan bytas vid t.ex. ändring av differenstryckområde.  
 Signalledning 1m + övergångsnipplar G1/2 och G3/4 ingår.

Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB  
Typ : STAP

Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

**STAP med invändig gänga**

DN 15 (5-25 kPa ) RSK 540 66 87  
DN 20 (5-25 kPa ) RSK 540 66 88

DN 32 (10-40 kPa ) RSK 540 66 83  
DN 40 (10-40 kPa ) RSK 540 66 84

DN 15 (10-60 kPa ) RSK 540 66 45  
DN 20 (10-60 kPa ) RSK 540 66 46   
DN 25 (10-60 kPa ) RSK 540 66 47

DN 32 (20-80 kPa ) RSK 540 66 48   
DN 40 (20-80 kPa ) RSK 540 66 49   
DN 50 (20-80 kPa ) RSK 540 66 50

**Duopack – Sampackning STAP/STAD**

STAP DN 15 / STAD DN 15 (5-25 kPa ) RSK 540 10 77  
STAP DN 20 / STAD DN 20 (5-25 kPa ) RSK 540 10 78

STAP DN 32 / STAD DN 32 (10-40 kPa ) RSK 540 10 79  
STAP DN 40 / STAD DN 40 (10-40 kPa ) RSK 540 10 80

STAP DN 15 / STAD DN 10 (10-60 kPa ) RSK 540 10 87  
STAP DN 15 / STAD DN 15 (10-60 kPa ) RSK 540 10 81   
STAP DN 20 / STAD DN 20 (10-60 kPa ) RSK 540 10 82  
STAP DN 25 / STAD DN 25 (10-60 kPa ) RSK 540 10 83

STAP DN 32 / STAD DN 32 (20-80 kPa ) RSK 540 10 84  
STAP DN 40 / STAD DN 40 (20-80 kPa ) RSK 540 10 85  
STAP DN 50 / STAD DN 50 (20-80 kPa ) RSK 540 10 86

**Tillbehör**

Avtappningsdon STAP G1/2 RSK 540 66 51  
Avtappningsdon STAP G3/4 RSK 540 66 52  
Mätnippel STAP RSK 540 66 53  
Mätuttagsförgreningssats, 2-vägs RSK 489 15 85  
Anslutsningssats för signalledning RSK 540 26 06  
Förlängningssats till signalledning RSK 540 67 53  
ΔpL-nyckel RSK 540 67 51  
Isolering STAP DN 15-25 RSK 540 66 56  
Isolering STAP DN 32-50 RSK 540 66 59

**PSA.34 Injusteringsventiler med avstängnings-, avtappnings- och  
mätningsfunktion**

Injusteringsventil för mätning av tillgängligt tryck och flöde via differenstryck.

Pressgjuten i avzinkningshärdig legering AMETAL.

Färgmarkerade mätuttag av självtätande typ samt spindeltätning i EPDM.   
Injusteringsratt av ”digital” typ med 4 varv samt dimensionsbeteckning.  
Mätnoggrannhet från +/- 10 till 5% vid rattinställning 0,5 till 4,0 varv.

Tryckklass PN 25 vid 120 ⁰C

Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

Typ : STAD – PN 25

**STAD med invändiga gängor och avtappning G1/2**

DN: 10 RSK 488 99 78

DN: 15 RSK 488 99 79

DN: 20 RSK 488 99 80

DN: 25 RSK 488 99 81

DN: 32 RSK 488 99 82

DN: 40 RSK 488 99 83

DN: 50 RSK 488 99 84