**PL BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER**

**GASFORMIGT MEDIUM**

**PLC EXPANSIONSKÄRL O D**

**PLC.4 Slutna expansionskärl**

**PLC.41 Slutna expansionskärl med särskilda rum för vätska och gas**

**PLC.422 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning**

Tryckhållningssystem med kompressor för värme-, kyl- och solfångarsystem.

Tryckhållning med precision ± 0,1 bar.

Automatisk kalibrering och standardanslutningar RS485, ethernet, USB och Modbus.  
Uppkoppling mot IMI Webserver via ethernet.

Expansionskärl med luft skiljt från mediet med diffusionstät Airproof butylbälg enligt EN 13831.  
Expansionskärl med berylliumblå yt- och skyddsbehandling utförd av tillverkaren.

CE-testad enligt PED/DEP 97/23/EC

För system enligt EN 12828, SWKI 93-1, solvärmesystem enligt 12976, ENV 12977 med extern temperaturvakt vid eventuellt strömbortfall.

Garanti:  
Compresso CG, CG…E: 5 års garanti för hela kärlet.

Compresso CU, CU…E: 5 års garanti på den diffusionstäta butylbälgen.  
  
Igångkörning och service:  
Ifyll igångkörningsprotokoll av installatör/servicepartner med erforderlig kunskap krävs för att ev. garanti ska kunna åberopas.  
Dessutom bör årligt underhåll och kontroll utföras. Kontakt med någon av IMI´s servicepartners rekommenderas.

Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

Typ : Compresso Connect F

**Compresso C 10.1 F Connect**

C 10.1-3.75 F RSK 553 18 91

C 10.1-5 F RSK 553 18 92

C 10.1-6 F RSK 553 18 93

**Expansionskärl Compresso CU Primärkärl**

CU 200.6 RSK 553 16 78

CU 300.6 RSK 553 16 79

CU 400.6 RSK 553 16 80

CU 500.6 RSK 553 16 81

CU 600.6 RSK 553 16 82

CU 800.6 RSK 553 16 83

**Expansionskärl Compresso CU…E Sekundärkärl**

CU 200.6 E RSK 553 16 84

CU 300.6 E RSK 553 16 85

CU 400.6 E RSK 553 16 86

CU 500.6 E RSK 553 16 87

CU 600.6 E RSK 553 16 88

CU 800.6 E RSK 553 16 89

**Expansionskärl Compresso CG Primärkärl, invändigt inspekterbart**

CG 300.6 RSK 553 16 90

CG 500.6 RSK 553 16 91

CG 700.6 RSK 553 16 92

**Expansionskärl Compresso CG…E Sekundärkärl, invändigt inspekterbart**

CG 300.6 E RSK 553 16 99

CG 500.6 E RSK 553 17 00

CG 700.6 E RSK 553 17 01

**Säkerhetsventil DSV…H, värme**

DSV 15-2.5 H RSK 500 54 43

DSV 15-3.0 H RSK 500 54 44

DSV 20-2.5 H RSK 500 54 45

DSV 20-3.0 H RSK 500 54 46

DSV 25-2.5 H RSK 500 54 47

DSV 25-3.0 H RSK 500 54 48

DSV 32-2.5 H RSK 500 54 49

DSV 32-3.0 H RSK 500 54 50

DSV 40-2.5 H RSK 500 54 51

DSV 40-3.0 H RSK 500 54 52

DSV 50-2.5 H RSK 500 54 53

DSV 50-3.0 H RSK 500 54 54

**Säkerhetsventil DSV…F, kyla**

DSV xx-x,x F Artikelnummer 301051-20xxx