**PL BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER**

 **GASFORMIGT MEDIUM**

**PLC EXPANSIONSKÄRL O D**

**PLC.4 Slutna expansionskärl**

**PLC.41 Slutna expansionskärl med särskilda rum för vätska och gas**

**PLC.422 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning**

Tryckhållningssystem med kompressor för värme-, kyl- och solfångarsystem.

Tryckhållning med precision ± 0,1 bar.

Automatisk kalibrering och standardanslutningar RS485, ethernet, USB och Modbus.
Uppkoppling mot IMI Webserver via ethernet.

Expansionskärl med luft skiljt från mediet med diffusionstät Airproof butylbälg enligt EN 13831.
Expansionskärl med berylliumblå yt- och skyddsbehandling utförd av tillverkaren.

CE-testad enligt PED/DEP 97/23/EC

För system enligt EN 12828, SWKI 93-1, solvärmesystem enligt 12976, ENV 12977 med extern temperaturvakt vid eventuellt strömbortfall.

Garanti:
Compresso CG, CG…E: 5 års garanti för hela kärlet.

Compresso CU, CU…E: 5 års garanti på den diffusionstäta butylbälgen.

Igångkörning och service:
Ifyll igångkörningsprotokoll av installatör/servicepartner med erforderlig kunskap krävs för att ev. garanti ska kunna åberopas.
Dessutom bör årligt underhåll och kontroll utföras. Kontakt med någon av IMI´s servicepartners rekommenderas.

Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : Compresso Connect F

 **Compresso C 10.1 F Connect**

 C 10.1-3.75 F RSK 553 18 91

 C 10.1-5 F RSK 553 18 92

 C 10.1-6 F RSK 553 18 93

 **Expansionskärl Compresso CU Primärkärl**

 CU 200.6 RSK 553 16 78

 CU 300.6 RSK 553 16 79

 CU 400.6 RSK 553 16 80

 CU 500.6 RSK 553 16 81

 CU 600.6 RSK 553 16 82

 CU 800.6 RSK 553 16 83

 **Expansionskärl Compresso CU…E Sekundärkärl**

 CU 200.6 E RSK 553 16 84

 CU 300.6 E RSK 553 16 85

 CU 400.6 E RSK 553 16 86

 CU 500.6 E RSK 553 16 87

 CU 600.6 E RSK 553 16 88

 CU 800.6 E RSK 553 16 89

**Expansionskärl Compresso CG Primärkärl, invändigt inspekterbart**

 CG 300.6 RSK 553 16 90

 CG 500.6 RSK 553 16 91

 CG 700.6 RSK 553 16 92

**Expansionskärl Compresso CG…E Sekundärkärl, invändigt inspekterbart**

 CG 300.6 E RSK 553 16 99

 CG 500.6 E RSK 553 17 00

 CG 700.6 E RSK 553 17 01

 **Säkerhetsventil DSV…H, värme**

 DSV 15-2.5 H RSK 500 54 43

 DSV 15-3.0 H RSK 500 54 44

 DSV 20-2.5 H RSK 500 54 45

 DSV 20-3.0 H RSK 500 54 46

 DSV 25-2.5 H RSK 500 54 47

 DSV 25-3.0 H RSK 500 54 48

 DSV 32-2.5 H RSK 500 54 49

 DSV 32-3.0 H RSK 500 54 50

 DSV 40-2.5 H RSK 500 54 51

 DSV 40-3.0 H RSK 500 54 52

 DSV 50-2.5 H RSK 500 54 53

 DSV 50-3.0 H RSK 500 54 54

 **Säkerhetsventil DSV…F, kyla**

 DSV xx-x,x F Artikelnummer 301051-20xxx