**PL BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER**

 **GASFORMIGT MEDIUM**

**PLC EXPANSIONSKÄRL O D**

**PLC.4 Slutna expansionskärl**

**PLC.41 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas**

Förtryckt expansionskärl med Airproof butylbälg enligt EN 13831.
Berylliumblå yt- och skyddsbehandling utförd av tillverkaren.

Max tillåtet tryck: 3, 6 eller 10 Bar, beroende på artikel (PS)

CE-testad enligt PED/DEP 97/23/EC

Garanti:
Statico SD, SU: 5 års garanti för hela kärlet.

Statico SG: 5 års garanti på den diffusionstäta butylbälgen.

Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : Statico

 **Statico SD, diskusformad model PS 3 bar**

 SD 08.3 Förtryck 1 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 00

 SD 12.3 Förtryck 1 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 01

 SD 18.3 Förtryck 1 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 02

 SD 25.3 Förtryck 1 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 03

 SD 35.3 Förtryck 1 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 04

 SD 50.3 Förtryck 1,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 05

 SD 80.3 Förtryck 1,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 06

 **Statico SD, diskusformad model PS 10 bar**

 SD 08.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 07

 SD 12.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 08

 SD 18.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 09

 SD 25.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 10

 SD 35.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 11

 SD 50.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 12

 SD 80.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 13

 **Statico SU, cylindrisk model PS 3 bar**

 SU 140.3 Förtryck 1,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 16

 SU 200.3 Förtryck 1,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 17

 SU 300.3 Förtryck 1,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 18

 SU 400.3 Förtryck 1,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 19

 SU 500.3 Förtryck 1,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 20

 SU 600.3 Förtryck 1,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 21

 SU 800.3 Förtryck 1,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 22

 **Statico SU, cylindrisk model PS 6 bar**

 SU 140.6 Förtryck 3,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 23

 SU 200.6 Förtryck 3,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 24

 SU 300.6 Förtryck 3,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 25

 SU 400.6 Förtryck 3,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 26

 SU 500.6 Förtryck 3,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 27

 SU 600.6 Förtryck 3,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 28

 SU 800.6 Förtryck 3,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 29

 **Statico SU, cylindrisk model PS 10 bar**

 SU 140.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 30

 SU 200.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 31

 SU 300.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 32

 SU 400.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 33

 SU 500.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 34

 **Statico SG, cylindrisk model med utbytbar Airproof butylbälg PS 6 bar**

 SG 1000.6 Förtryck 3,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 36

 SG 1500.6 Förtryck 3,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 37

 SG 2000.6 Förtryck 3,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 38

 SG 3000.6 Förtryck 3,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 39

 SG 4000.6 Förtryck 3,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 40

 SG 5000.6 Förtryck 3,5 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 41

 **Statico SG, cylindrisk model med utbytbar Airproof butylbälg PS 10 bar**

 SG 1000.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 42

 SG 1500.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 43

 SG 2000.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 44

 SG 3000.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 45

 SG 4000.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 46

 SG 5000.10 Förtryck 4 bar Ändras till: xx bar RSK 553 16 47

Tillbehör :

Avtappningsventil DLV 15 RSK 553 08 48

Avtappningsventil DLV 20 RSK 553 08 49

Avtappningsventil DLV 20 A med 90 ⁰ böj Artikelnr 746 2000

Manometer H4 0-4 bar RSK 553 08 53

Termometer/Manometer TH4 RSK 553 08 54

Automatisk avluftningsventil ZUT 15 RSK 484 57 60