**PL BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER**

 **GASFORMIGT MEDIUM**

**PLC EXPANSIONSKÄRL O D**

**PLC.4 Slutna expansionskärl**

**PLC.41 Slutna expansionskärl med särskilda rum för vätska och gas**

**PLC.422 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning**

Tryckhållningssystem med kompressor för värme-, kyl- och solfångarsystem.

Tryckhållning med precision ± 0,1 bar.

Automatisk kalibrering och standardanslutningar RS485, ethernet, USB och Modbus.
Uppkoppling mot IMI Webserver via ethernet.

Expansionskärl med luft skiljt från mediet med diffusionstät Airproof butylbälg enligt EN 13831.
Expansionskärl med berylliumblå yt- och skyddsbehandling utförd av tillverkaren.

CE-testad enligt PED/DEP 2014/68/EU.

För system enligt EN 12828, SWKI 93-1, solvärmesystem enligt 12976, ENV 12977 med extern temperaturvakt vid eventuellt strömbortfall.

Garanti:
Compresso CD, CD…E: 5 års garanti för hela kärlet.

Igångkörning och service:
Ifyll igångkörningsprotokoll av installatör/servicepartner med erforderlig kunskap krävs för att ev. garanti ska kunna åberopas.
Dessutom bör årligt underhåll och kontroll utföras. Kontakt med någon av IMI´s servicepartners rekommenderas.

Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

 Typ: Simply Compresso

 **Simply** **Compresso**

 C 2.1-80 S RSK 553 33 77

 C 2.1-80 SWM RSK 553 33 78

 CD 80.9 E Utbyggnadskärl Art. nr 30102141003

 **Säkerhetsventil DSV…H, värme**

 DSV 15-2.5 H RSK 500 54 43

 DSV 15-3.0 H RSK 500 54 44

 DSV 20-2.5 H RSK 500 54 45

 DSV 20-3.0 H RSK 500 54 46

 DSV 25-2.5 H RSK 500 54 47

 DSV 25-3.0 H RSK 500 54 48

 DSV 32-2.5 H RSK 500 54 49

 DSV 32-3.0 H RSK 500 54 50

 DSV 40-2.5 H RSK 500 54 51

 DSV 40-3.0 H RSK 500 54 52

 DSV 50-2.5 H RSK 500 54 53

 DSV 50-3.0 H RSK 500 54 54

 **Säkerhetsventil DSV…F, kyla**

 DSV xx-x,x F Artikelnummer 301051-20xxx