**PSF AVLEDARE**

**PSF.1 Avledare i vätskesystem**

**PSF.14 Avledare för luft eller gas i vätskesystem**

**PSF.141 Avledare för luft**

**PSF.1412 Automatiska luftavledare**

Vakuumavgasningssystem för värme-, kyl- och solfångarsystem.

Vakuumavgasning med cyklonisk teknik, automatisk daglig vakuumkontroll (-0,8 bar under atmosfärstryck) samt energispardrift när ingen avgasning detekteras.  
Metallhölje.

Automatisk kalibrering och standardanslutningar RS485, ethernet, USB och Modbus.  
Uppkoppling mot IMI Webserver via ethernet.   
  
Igångkörning och service:  
Ifyll igångkörningsprotokoll av installatör/servicepartner med erforderlig kunskap krävs för att ev. garanti ska kunna åberopas.  
Dessutom bör årligt underhåll och kontroll utföras. Kontakt med någon av IMI´s servicepartners rekommenderas.

Konstruerad enligt LV-D. 2014/35/EU, EMC-D. 2014/30/EU

Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

Typ : Vento Connect

**Vento Compact Connect, värme**

V 2.1 FE 10 bar RSK 553 50 38

**Vento V .1 E Connect, värme**

V 4.1 E 10 bar RSK 553 49 17

V 6.1 E 10 bar RSK 553 49 18

V 8.1 E 10 bar RSK 553 49 19

V 10.1 E 10 bar RSK 553 49 22

V 14.1 E 13 bar RSK 553 49 23  
 VI 19.1 E 16 bar Artikelnr: 303031-60600  
 VI 25.1 E 25 bar Artikelnr: 303031-60700

**Vento V .1 EC Connect, kyla**

V 4.1 EC 10 bar RSK 553 49 24

V 6.1 EC 10 bar RSK 553 49 45

V 8.1 EC 10 bar RSK 553 49 47

V 10.1 EC 10 bar RSK 553 49 48

V 14.1 EC 13 bar RSK 553 49 49  
 VI 19.1 EC 16 bar Artikelnr: 303031-70600  
 VI 25.1 EC 25 bar Artikelnr: 303031-70700

Tillbehör :

Pleno P BA4 R Vattenpåfyllningsenhet RSK 553 49 52

Pleno P AB5 Vattenpåfyllningsenhet RSK 553 49 56

Pleno P AB5 R Vattenpåfyllningsenhet RSK 553 49 57

Pleno Refill 16000 Avhärdningsenhet Artikelnr 813 32 10

Pleno Refill 36000 Avhärdningsenhet Artikelnr 813 32 20

Pleno Refill 48000 Avhärdningsenhet Artikelnr 813 32 30

Pleno Refill Denim 13500 Avhärdningsenhet Artikelnr 813 32 60

Pleno Refill Denim 18000 Avhärdningsenhet Artikelnr 813 32 70