**PMB APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER**

 **GASFORMIGT MEDIUM**

**PMB.2 Apparater för rening av flytande medium**

**PMB.212 Manetfilter**

**MPB.213 Cyklonfilter**

Smuts- och magnetitavskiljare med cyklonisk teknik för avskiljning av slam och magnetiska partiklar i värme- och kylsystem.

Monteras horisontellt, vertikalt eller liggande.

 Hus i mässing.

Centrifugalinsats i PPS Ryton
Packningar i EPDM

Isolering i expanderad polypropen (ERP), antracit.

 Max tillåtet tryck, PS: 10 bar

 Max.temp: 120 ⁰C, med ZCD isolering: 110 ⁰C

 Min.temp: -10 ⁰C, med ZCD isolering: 6-8 K över daggpunkten

 Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : Zeparo Cyclone

 **Zeparo Cyclone ZCD Cyklonisk smutsavskiljare** ZCD 20 RSK 484 61 40

 ZCD 25 RSK 484 61 41

 ZCD 32 RSK 484 61 42

 ZCD 40 RSK 484 61 43

 ZCD 50 RSK 484 61 44

 **Zeparo Cyclone ZCDF Cyklonisk smutsavskiljare** ZCDF 50 Artikelnr: 303040-80902

 **ZCHM isolering med magnet** ZCHM 20-25 RSK 478 82 50

 ZCHM 32 RSK 478 82 51

 ZCHM 40-50 RSK 478 82 52

 **ZCD + ZCHM Set med smutsavskiljare och isolering** ZCD+ZCHM 20 RSK 503 98 72

 ZCD+ZCHM 25 RSK 503 98 73

 ZCD+ZCHM 32 RSK 503 98 74

 ZCD+ZCHM 40 RSK 503 98 75

 ZCD+ZCHM 50 RSK 503 98 76

 **Klämringskoppling KOMBI** G3/4 Rör 15 RSK 487 53 08

 G3/4 Rör 18 RSK 487 53 24

 G3/4 Rör 22 RSK 487 53 32