**PMB APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER**

**GASFORMIGT MEDIUM**

**PMB.2 Apparater för rening av flytande medium**

**PMB.212 Manetfilter**

**MPB.213 Cyklonfilter**

Smuts- och magnetitavskiljare med cyklonisk teknik för avskiljning av slam och magnetiska partiklar i värme- och kylsystem.

Monteras horisontellt, vertikalt eller liggande.

Hus i mässing.

Centrifugalinsats i PPS Ryton  
Packningar i EPDM

Isolering i expanderad polypropen (ERP), antracit.

Max tillåtet tryck, PS: 10 bar

Max.temp: 120 ⁰C, med ZCD isolering: 110 ⁰C

Min.temp: -10 ⁰C, med ZCD isolering: 6-8 K över daggpunkten

Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

Typ : Zeparo Cyclone

**Zeparo Cyclone ZCD Cyklonisk smutsavskiljare** ZCD 20 RSK 484 61 40

ZCD 25 RSK 484 61 41

ZCD 32 RSK 484 61 42

ZCD 40 RSK 484 61 43

ZCD 50 RSK 484 61 44

**Zeparo Cyclone ZCDF Cyklonisk smutsavskiljare** ZCDF 50 Artikelnr: 303040-80902

**ZCHM isolering med magnet** ZCHM 20-25 RSK 478 82 50

ZCHM 32 RSK 478 82 51

ZCHM 40-50 RSK 478 82 52

**ZCD + ZCHM Set med smutsavskiljare och isolering** ZCD+ZCHM 20 RSK 503 98 72

ZCD+ZCHM 25 RSK 503 98 73

ZCD+ZCHM 32 RSK 503 98 74

ZCD+ZCHM 40 RSK 503 98 75

ZCD+ZCHM 50 RSK 503 98 76

**Klämringskoppling KOMBI** G3/4 Rör 15 RSK 487 53 08

G3/4 Rör 18 RSK 487 53 24

G3/4 Rör 22 RSK 487 53 32