**PSE SJÄLVVERKANDE VENTILER**

**PSE.1** **Temperaturstyrda ventiler**

**PSE.11 Temperaturstyrda ventiler i vätskesystem**

**PSE.111 Temperaturstyrda radiatorventiler**

**PSE.1111 Temperaturstyrda radiatorventiler med inbyggd givare**

Termostatventil med flödesbegränsare för att förhindra överflöde.
Steglös maxflödesinställning mellan 10 – 150 l/h, oberoende av
tryckvariationer i systemet inom sitt arbetsområde.

 Differenstryck max 60 kPa..

 Differenstryck min 10 - 100 l/h = 10 kPa.

 Differenstryck min 100 - 150 l/h = 15 kPa.

 Tryckklass PN 10

 Anslutning mot termostat : M30x1,5

 Dubbla O-ringar i EPDM-gummi och returfjäder i rostfritt stål.
 Blyfri mässing (<0,1% Pb).
 Certifierad och testad enligt DIN EN 215.
 Bedömd av Byggvarubedömningen ID128019.

 Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : ECLIPSE ZERO

 **Radiatorventil ECLIPSE (rak )**

 DN10 RSK 479 58 88

 DN15 RSK 479 58 89

 **Radiatorventil ECLIPSE (vinkel )**

 DN10 RSK 479 58 91

 DN15 RSK 479 58 92

 **Radiatorventil ECLIPSE (omvänd vinkel)**

 DN10 RSK 479 58 94

 DN15 RSK 479 58 95

 **Tillbehör**

 Inställningsnyckel RSK 481 20 70

 Serviceverktyg – verktyg Artikelnr: 9721-00.000
Ersättningstätningar för serviceverktyg Artikelnr: 9721-00.514
Mätuttag för serviceverktyg Artikelnr: 9790-01.890

 Ersättningsinsats Eclipse RSK 481 89 46

Självreglerande termostat med vätskefyllt sensorelement för hög stängkraft.
Hölje utan öppningar för enkel rengöring.
Max och minbegränsningsbar
Termostaten skall vara klassad TELL Klass A.
KEYMARK-certifierad och testad enligt EN 215.

 Gänga: M30x1,5

 Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : TRV Nordic

 **Vätskefylld termostat TRV Nordic gänganslutning M30 x 1,5mm**

 Rumstemperatur 6-28°C Vit RAL 9016 RSK 480 92 25

 Rumstemperatur 6-28°C Grafitgrå RAL 7024 RSK 480 92 25

 Rumstemperatur 6-21˚C (stängtemperatur 23°C) RSK 480 92 27

 Rumstemperatur 6-22˚C (stängtemperatur 24°C) RSK 480 92 28

 **Vätskefylld termostat TRV Nordic gänganslutning M28 x 1,5mm**

 **Till äldre TA-ventiler**

 Rumstemperatur 6-28°C Vit RAL 9016 RSK 480 92 63

 Rumstemperatur 6-21˚C (stängtemperatur 23°C) RSK 480 92 61

 Rumstemperatur 6-22˚C (stängtemperatur 24°C) RSK 480 92 62

 **Vätskefylld termostat TRV Nordic direktanslutning Danfoss RA**

 Rumstemperatur 6-28°C Vit RAL 9016 RSK 480 92 52
 Rumstemperatur 6-22˚C (stängtemperatur 24°C) RSK 480 92 51

 **Vätskefylld termostat TRV Nordic direktanslutning MMA**

 Rumstemperatur 6-28°C Vit RAL 9016 RSK 480 92 56

 Rumstemperatur 6-21˚C (stängtemperatur 23°C) RSK 480 92 54

 Rumstemperatur 6-22˚C (stängtemperatur 24°C) RSK 480 92 55

 **Tillbehör**
 Låsring RSK 480 91 76

 Manipuleringsskydd 5st/förpackning RSK 481 20 82

 Begränsningsstift RSK 480 91 69
 Skyddshuv Artikelnr: 2202-00.072

 Adapter M28 x 1,5 mm – M30 x 1,5 mm RSK 480 91 96

Självreglerande termostat med vätskefyllt sensorelement för hög stängkraft.
Max och minbegränsningsbar
Termostaten skall vara klassad TELL Klass A.
KEYMARK-certifierad och testad enligt EN 215.

 Gänga: M30x1,5

 Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : TRV 300

 **Vätskefylld termostat TRV 300 gänganslutning M30 x 1,5mm**

 Rumstemperatur 6-28°C RSK 480 91 81 Rumstemperatur 6-21°C (stängtemperatur 23˚C) RSK 480 91 79

 Rumstemperatur 6-22°C (stängtemperatur 24˚C) RSK 480 91 80

 Termostat med lös givare 6-27°C 1,25 m Artikelnr: 6001-00.500

 Termostat med lös givare 6-27°C 2 m RSK 480 91 98

 Termostat med lös givare 6-27°C 5 m Artikelnr: 6005-00.500

 Termostat med lös givare 6-27°C 8 m RSK 480 92 00

 Termostat med lös givare 6-27°C 10 m Artikelnr: 6010-00.500
Termostat med lös givare 6-21°C (stängt. 23°C) 2m RSK 480 91 98

 **Vätskefylld termostat TRV 300 med låsring**

 Rumstemperatur 6-21°C (stängtemperatur 23˚ C) RSK 480 91 72

 **Vätskefylld termostat TRV 300 direktanslutning Danfoss**  Rumstemperatur 6-28°C RAVL RSK 480 91 85
 Rumstemperatur 6-28˚C RAV RSK 480 91 86

 **Tillbehör**
 Demonteringsverktyg täckkåpa RSK 480 92 18 Låsring RSK 480 91 76

 Manipuleringsskydd 5st/förpackning RSK 481 20 82

 Nyckelreglage RSK 480 91 70

 Adapter M28 x 1,5 mm – M30 x 1,5 mm RSK 480 91 96

Självreglerande termostat med vätskefyllt sensorelement för hög stängkraft.
Termostaten skall vara klassad TELL Klass A.
KEYMARK-certifierad och testad enligt EN 215.

 Gänga: M30x1,5

 Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : TRV Vandaltermostat

 **Vätskefylld termostat typ Vandaltermostat med stöldskydd.**

 Inställningsbar maxbegr. av rumstemp. 8-26°C RSK 480 92 08

 **Tillbehör**
 Universalnyckel RSK: 481 20 84