**PSE SJÄLVVERKANDE VENTILER**

**PSE.1** **Temperaturstyrda ventiler**

**PSE.11 Temperaturstyrda ventiler i vätskesystem**

**PSE.111 Temperaturstyrda radiatorventiler**

**PSE.1111 Temperaturstyrda radiatorventiler med inbyggd givare**

Termostatventil med flödesbegränsare för att förhindra överflöde.  
Steglös maxflödesinställning mellan 10 – 150 l/h, oberoende av   
tryckvariationer i systemet inom sitt arbetsområde.

Differenstryck max 60 kPa..

Differenstryck min 10 - 100 l/h = 10 kPa.

Differenstryck min 100 - 150 l/h = 15 kPa.

Tryckklass PN 10

Anslutning mot termostat : M30x1,5

Dubbla O-ringar i EPDM-gummi och returfjäder i rostfritt stål.  
 Förnicklat ventilhus i mässing.  
 Certifierad och testad enligt DIN EN 215.

Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

Typ : ECLIPSE

**Radiatorventil ECLIPSE (rak )**

DN10 RSK 475 71 31

DN15 RSK 475 71 32

DN20 RSK 475 71 33

**Radiatorventil ECLIPSE (vinkel )**

DN10 RSK 475 71 25

DN15 RSK 475 71 27

DN20 RSK 475 71 28

**Radiatorventil ECLIPSE (omvänd vinkel)**

DN10 RSK 475 71 29

DN15 RSK 475 71 30

**Radiatorventil ECLIPSE (ventil i vinkel)**

DN10 G3/8 Artikelnr: 50 844-110  
DN10 ø12 RSK 479 58 40

**Tillbehör**

Inställningsnyckel RSK 481 20 70

Serviceverktyg – verktyg Artikelnr: 9721-00.000  
Ersättningstätningar för serviceverktyg Artikelnr: 9721-00.514  
Mätuttag för serviceverktyg Artikelnr: 9790-01.890

Ersättningsinsats Eclipse RSK 481 89 46

Självreglerande termostat med vätskefyllt sensorelement för hög stängkraft.  
Hölje utan öppningar för enkel rengöring.  
Max och minbegränsningsbar  
Termostaten skall vara klassad TELL Klass A.  
KEYMARK-certifierad och testad enligt EN 215.

Gänga: M30x1,5

Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

Typ : TRV Nordic

**Vätskefylld termostat TRV Nordic gänganslutning M30 x 1,5mm**

Rumstemperatur 6-28°C Vit RAL 9016 RSK 480 92 25

Rumstemperatur 6-28°C Grafitgrå RAL 7024 RSK 480 92 25

Rumstemperatur 6-21˚C (stängtemperatur 23°C) RSK 480 92 27

Rumstemperatur 6-22˚C (stängtemperatur 24°C) RSK 480 92 28

**Vätskefylld termostat TRV Nordic gänganslutning M28 x 1,5mm**

**Till äldre TA-ventiler**

Rumstemperatur 6-28°C Vit RAL 9016 RSK 480 92 63

Rumstemperatur 6-21˚C (stängtemperatur 23°C) RSK 480 92 61

Rumstemperatur 6-22˚C (stängtemperatur 24°C) RSK 480 92 62

**Vätskefylld termostat TRV Nordic direktanslutning Danfoss RA**

Rumstemperatur 6-28°C Vit RAL 9016 RSK 480 92 52  
 Rumstemperatur 6-22˚C (stängtemperatur 24°C) RSK 480 92 51

**Vätskefylld termostat TRV Nordic direktanslutning MMA**

Rumstemperatur 6-28°C Vit RAL 9016 RSK 480 92 56

Rumstemperatur 6-21˚C (stängtemperatur 23°C) RSK 480 92 54

Rumstemperatur 6-22˚C (stängtemperatur 24°C) RSK 480 92 55

**Tillbehör**  
 Låsring RSK 480 91 76

Manipuleringsskydd 5st/förpackning RSK 481 20 82

Begränsningsstift RSK 480 91 69  
 Skyddshuv Artikelnr: 2202-00.072

Adapter M28 x 1,5 mm – M30 x 1,5 mm RSK 480 91 96

Självreglerande termostat med vätskefyllt sensorelement för hög stängkraft.  
Max och minbegränsningsbar  
Termostaten skall vara klassad TELL Klass A.  
KEYMARK-certifierad och testad enligt EN 215.

Gänga: M30x1,5

Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

Typ : TRV 300

**Vätskefylld termostat TRV 300 gänganslutning M30 x 1,5mm**

Rumstemperatur 6-28°C RSK 480 91 81 Rumstemperatur 6-21°C (stängtemperatur 23˚C) RSK 480 91 79

Rumstemperatur 6-22°C (stängtemperatur 24˚C) RSK 480 91 80

Termostat med lös givare 6-27°C 1,25 m Artikelnr: 6001-00.500

Termostat med lös givare 6-27°C 2 m RSK 480 91 98

Termostat med lös givare 6-27°C 5 m Artikelnr: 6005-00.500

Termostat med lös givare 6-27°C 8 m RSK 480 92 00

Termostat med lös givare 6-27°C 10 m Artikelnr: 6010-00.500  
Termostat med lös givare 6-21°C (stängt. 23°C) 2m RSK 480 91 98

**Vätskefylld termostat TRV 300 med låsring**

Rumstemperatur 6-21°C (stängtemperatur 23˚ C) RSK 480 91 72

**Vätskefylld termostat TRV 300 direktanslutning Danfoss**  Rumstemperatur 6-28°C RAVL RSK 480 91 85  
 Rumstemperatur 6-28˚C RAV RSK 480 91 86

**Tillbehör**  
 Demonteringsverktyg täckkåpa RSK 480 92 18 Låsring RSK 480 91 76

Manipuleringsskydd 5st/förpackning RSK 481 20 82

Nyckelreglage RSK 480 91 70

Adapter M28 x 1,5 mm – M30 x 1,5 mm RSK 480 91 96

Självreglerande termostat med vätskefyllt sensorelement för hög stängkraft.  
Termostaten skall vara klassad TELL Klass A.  
KEYMARK-certifierad och testad enligt EN 215.

Gänga: M30x1,5

Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

Typ : TRV Vandaltermostat

**Vätskefylld termostat typ Vandaltermostat med stöldskydd.**

Inställningsbar maxbegr. av rumstemp. 8-26°C RSK 480 92 08

**Tillbehör**  
 Universalnyckel RSK: 481 20 84