**PSD.12 Radiatorventiler**

Returventil med avstängning och steglös inställning av Kv-värde för radiator-, kyl- och tappvattensystem.
Kv-värden inställbara med nyckel och indikering på ventilen visar Kv-värde;
Dn 15: 0,1 – 1,8
Dn 20: 0,2 – 4,5

 Tryckklass PN 16
 Förnicklat ventilhus i avzinkningshärdig AMETAL.

Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : STK

 **Rak**

 DN15 RSK 485 14 16

 DN20 RSK 485 14 20

 **Reglernyckel**

 Reglernyckel i plast RSK 475 68 05