**PSD.12 Radiatorventiler**

Returventil med avstängning och steglös inställning av Kv-värde för radiator-, kyl- och tappvattensystem.  
Kv-värden inställbara med nyckel och indikering på ventilen visar Kv-värde;   
Dn 15: 0,1 – 1,8  
Dn 20: 0,2 – 4,5

Tryckklass PN 16  
 Förnicklat ventilhus i avzinkningshärdig AMETAL.

Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

Typ : STK

**Rak**

DN15 RSK 485 14 16

DN20 RSK 485 14 20

**Reglernyckel**

Reglernyckel i plast RSK 475 68 05