**PSE SJÄLVVERKANDE VENTILER**

**PSE.1** **Temperaturstyrda ventiler**

**PSE.11 Temperaturstyrda ventiler i vätskesystem**

**PSE.111 Temperaturstyrda radiatorventiler**

Självreglerande termostat med vätskefyllt sensorelement för hög stängkraft.
Hölje utan öppningar för enkel rengöring.
Max och minbegränsningsbar
Termostaten skall vara klassad TELL Klass A.
KEYMARK-certifierad och testad enligt EN 215.

 Gänga: M30x1,5

 Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : TRV Nordic

 **Vätskefylld termostat TRV Nordic gänganslutning M30 x 1,5mm**

 Rumstemperatur 6-28°C Vit RAL 9016 RSK 480 92 25

 Rumstemperatur 6-28°C Grafitgrå RAL 7024 RSK 480 92 29

 Rumstemperatur 6-21˚C (stängtemperatur 23°C) RSK 480 92 27

 Rumstemperatur 6-22˚C (stängtemperatur 24°C) RSK 480 92 28

 **Vätskefylld termostat TRV Nordic gänganslutning M28 x 1,5mm**

 **Till äldre TA-ventiler**

 Rumstemperatur 6-28°C Vit RAL 9016 RSK 480 92 63

 Rumstemperatur 6-21˚C (stängtemperatur 23°C) RSK 480 92 61

 Rumstemperatur 6-22˚C (stängtemperatur 24°C) RSK 480 92 62

 **Vätskefylld termostat TRV Nordic direktanslutning Danfoss RA**

 Rumstemperatur 6-28°C Vit RAL 9016 RSK 480 92 52
 Rumstemperatur 6-22˚C (stängtemperatur 24°C) RSK 480 92 51

 **Vätskefylld termostat TRV Nordic direktanslutning MMA**

 Rumstemperatur 6-28°C Vit RAL 9016 RSK 480 92 56

 Rumstemperatur 6-21˚C (stängtemperatur 23°C) RSK 480 92 27

 Rumstemperatur 6-22˚C (stängtemperatur 24°C) RSK 480 92 28

 **Tillbehör**
 Låsring RSK 480 91 76

 Manipuleringsskydd 5st/förpackning RSK 481 20 82
 Skyddshuv Artikelnr: 2202-00.072

 Begränsningsstift RSK 480 91 69

 Adapter M28 x 1,5 mm – M30 x 1,5 mm RSK 480 91 96

Självreglerande termostat med vätskefyllt sensorelement för hög stängkraft.
Max och minbegränsningsbar
Termostaten skall vara klassad TELL Klass A.
KEYMARK-certifierad och testad enligt EN 215.

 Gänga: M30x1,5

 Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : TRV 300

 **Vätskefylld termostat TRV 300 gänganslutning M30 x 1,5mm**

 Rumstemperatur 6-28°C RSK 480 91 81 Rumstemperatur 6-21°C (stängtemperatur 23˚C) RSK 480 91 79

 Rumstemperatur 6-22°C (stängtemperatur 24˚C) RSK 480 91 80

 Termostat med lös givare 6-27°C 1,25 m Artikelnr: 6001-00.500

 Termostat med lös givare 6-27°C 2 m RSK 480 91 98

 Termostat med lös givare 6-27°C 5 m Artikelnr: 6005-00.500

 Termostat med lös givare 6-27°C 8 m RSK 480 92 00

 Termostat med lös givare 6-27°C 10 m Artikelnr: 6010-00.500
Termostat med lös givare 6-21°C (stängt. 23°C) 2m RSK 480 91 98

 **Vätskefylld termostat TRV 300 med låsring**

 Rumstemperatur 6-21°C (stängtemperatur 23˚ C) RSK 480 91 72

 **Vätskefylld termostat TRV 300 direktanslutning Danfoss**  Rumstemperatur 6-28°C RAVL RSK 480 91 85
 Rumstemperatur 6-28˚C RAV RSK 480 91 86

 **Tillbehör**
 Demonteringsverktyg täckkåpa RSK 480 92 18 Låsring RSK 480 91 76

 Manipuleringsskydd 5st/förpackning RSK 481 20 82

 Nyckelreglage RSK 480 91 70

 Adapter M28 x 1,5 mm – M30 x 1,5 mm RSK 480 91 96

Självreglerande termostat med vätskefyllt sensorelement för hög stängkraft.
Termostaten skall vara klassad TELL Klass A.
KEYMARK-certifierad och testad enligt EN 215.

 Gänga: M30x1,5

 Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : TRV Vandaltermostat

 **Vätskefylld termostat typ Vandaltermostat med stöldskydd.**

 Inställningsbar maxbegr. av rumstemp. 8-26°C RSK 480 92 08

 **Tillbehör**
 Universalnyckel RSK: 481 20 84