**PSE SJÄLVVERKANDE VENTILER**

**PSE.1** **Temperaturstyrda ventiler**

**PSE.11 Temperaturstyrda ventiler i vätskesystem**

**PSE.111 Temperaturstyrda radiatorventiler**

Självreglerande termostat med vätskefyllt sensorelement för hög stängkraft.  
Hölje utan öppningar för enkel rengöring.  
Max och minbegränsningsbar  
Termostaten skall vara klassad TELL Klass A.  
KEYMARK-certifierad och testad enligt EN 215.

Gänga: M30x1,5

Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

Typ : TRV Nordic

**Vätskefylld termostat TRV Nordic gänganslutning M30 x 1,5mm**

Rumstemperatur 6-28°C Vit RAL 9016 RSK 480 92 25

Rumstemperatur 6-28°C Grafitgrå RAL 7024 RSK 480 92 29

Rumstemperatur 6-21˚C (stängtemperatur 23°C) RSK 480 92 27

Rumstemperatur 6-22˚C (stängtemperatur 24°C) RSK 480 92 28

**Vätskefylld termostat TRV Nordic gänganslutning M28 x 1,5mm**

**Till äldre TA-ventiler**

Rumstemperatur 6-28°C Vit RAL 9016 RSK 480 92 63

Rumstemperatur 6-21˚C (stängtemperatur 23°C) RSK 480 92 61

Rumstemperatur 6-22˚C (stängtemperatur 24°C) RSK 480 92 62

**Vätskefylld termostat TRV Nordic direktanslutning Danfoss RA**

Rumstemperatur 6-28°C Vit RAL 9016 RSK 480 92 52  
 Rumstemperatur 6-22˚C (stängtemperatur 24°C) RSK 480 92 51

**Vätskefylld termostat TRV Nordic direktanslutning MMA**

Rumstemperatur 6-28°C Vit RAL 9016 RSK 480 92 56

Rumstemperatur 6-21˚C (stängtemperatur 23°C) RSK 480 92 27

Rumstemperatur 6-22˚C (stängtemperatur 24°C) RSK 480 92 28

**Tillbehör**  
 Låsring RSK 480 91 76

Manipuleringsskydd 5st/förpackning RSK 481 20 82  
 Skyddshuv Artikelnr: 2202-00.072

Begränsningsstift RSK 480 91 69

Adapter M28 x 1,5 mm – M30 x 1,5 mm RSK 480 91 96

Självreglerande termostat med vätskefyllt sensorelement för hög stängkraft.  
Max och minbegränsningsbar  
Termostaten skall vara klassad TELL Klass A.  
KEYMARK-certifierad och testad enligt EN 215.

Gänga: M30x1,5

Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

Typ : TRV 300

**Vätskefylld termostat TRV 300 gänganslutning M30 x 1,5mm**

Rumstemperatur 6-28°C RSK 480 91 81 Rumstemperatur 6-21°C (stängtemperatur 23˚C) RSK 480 91 79

Rumstemperatur 6-22°C (stängtemperatur 24˚C) RSK 480 91 80

Termostat med lös givare 6-27°C 1,25 m Artikelnr: 6001-00.500

Termostat med lös givare 6-27°C 2 m RSK 480 91 98

Termostat med lös givare 6-27°C 5 m Artikelnr: 6005-00.500

Termostat med lös givare 6-27°C 8 m RSK 480 92 00

Termostat med lös givare 6-27°C 10 m Artikelnr: 6010-00.500  
Termostat med lös givare 6-21°C (stängt. 23°C) 2m RSK 480 91 98

**Vätskefylld termostat TRV 300 med låsring**

Rumstemperatur 6-21°C (stängtemperatur 23˚ C) RSK 480 91 72

**Vätskefylld termostat TRV 300 direktanslutning Danfoss**  Rumstemperatur 6-28°C RAVL RSK 480 91 85  
 Rumstemperatur 6-28˚C RAV RSK 480 91 86

**Tillbehör**  
 Demonteringsverktyg täckkåpa RSK 480 92 18 Låsring RSK 480 91 76

Manipuleringsskydd 5st/förpackning RSK 481 20 82

Nyckelreglage RSK 480 91 70

Adapter M28 x 1,5 mm – M30 x 1,5 mm RSK 480 91 96

Självreglerande termostat med vätskefyllt sensorelement för hög stängkraft.  
Termostaten skall vara klassad TELL Klass A.  
KEYMARK-certifierad och testad enligt EN 215.

Gänga: M30x1,5

Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

Typ : TRV Vandaltermostat

**Vätskefylld termostat typ Vandaltermostat med stöldskydd.**

Inställningsbar maxbegr. av rumstemp. 8-26°C RSK 480 92 08

**Tillbehör**  
 Universalnyckel RSK: 481 20 84