Pneumatex Softwareerweiterung Master-Slave DMS 2 C, Verbundbetrieb
von 2 Compresso C 10 / C 20,
Schaltungsvarianten als Master-Slave,
Parallelschaltung zur
Leistungserweiterung oder fuer 100%
redundante Systeme. Kabel bauseits,
Inbetriebnahme durch Pneumatex
Servicedienst, inklusive Montageset
mit Absperrungen zur luftseitigen
Verbindung der TecBoxen mit dem
Basisgefaess. Fernschaltung von Master
und Slave moeglich.
Max. zul. Umgebungstemp. 40 C

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 8141020