HEIMEIER Elektroth. Stellantrieb 230 V
mit Hilfsschalter, NC.
Max. Schaltstrom Hilfsschalter: 
Typ 230 V: 5 (1) A
Hub: 4 mm.
Gewinde für Ventilanschluss: 
IMI Heimeier M 30x1,5 durch beiliegenden Adapter.
Stellkraft: 100 N.
Kabellänge: 1 m fest.
Anschlusskabel: 4 x 0,75 mm2.

Fabrikat:                   IMI Heimeier

Art.-Nr.                     4968-03.000