HEIMEIER Elektroth. Stellantrieb 24 V
mit Hilfsschalter, NC.
Max. Schaltstrom Hilfsschalter: 
Typ 24 V: 3 (1) A.
Hub: 4 mm.
Gewinde für Ventilanschluss: 
IMI Heimeier M 30x1,5 durch beiliegenden Adapter.
Stellkraft: 100 N.
Kabellänge: 1 m fest.
Anschlusskabel: 4 x 0,75 mm2.

Fabrikat:                   IMI Heimeier

Art.-Nr.                     4988-03.000