HEIMEIER TWORETT / RSD 802 Verteiler mit Absperrung. Mittenabstand 40 mm. 
Zwei - Rohr - Anschluß. DN 10.
Anschluss Außengewinde
M 22 x 1,5. AMETAL-C vernickelt.

Fabrikat: IMI Heimeier
Ausführung: Zweirohr

Art.-Nr.  50802100