TA Füll- und Entleerungskugelhahn für TA-Multi. Aus Messing, mit 3/4"-Schlauchanschluss und Verschlusskappe mit eingelegter Dichtung. O-Ring-dichtender Gewindeanschluss G 1/4.

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 0615-00.100