HEIMEIER Renovett
Einrohrventil für Heizkörper mit unterem
Einpunktanschluss. Anschluss Außengewinde M21x1,5. Für die Sanierung und Modernisierung bestehender Anlagen.
Thermostat-Kopfgewinde M 30 x 1,5.
Messing vernickelt.

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Ausführung:     TKM M 68 - M 30 CC 35 mm
Best.-Nr.                       50679005