HEIMEIER Radiett-S
Einrohrventil für Heizkörper mit seit-
lichem Einpunktanschluss. Mitten-
abstand 40 mm. Anschluss Außen-
gewinde M 22 x 1,5. Tauchrohr Durch-
messer 12 mm. Einschraublänge 96 mm.
Thermostat-Kopfgewinde M 30 x 1,5.
Messing vernickelt. Lieferung ohne
Heizkörper-Anschlussverschraubung.

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Best.-Nr.                       50680005