HEIMEIER Renovett
Einrohrventil für Heizkörper mit
seitlichem Einpunktanschluss. Mitten-
abstand 40 mm. Mit zwei Tauchrohren für unterschiedliche Durchflussrichtungen. Für die Sanierung und Modernisierung bestehender Anlagen. Thermostat-Kopfgewinde M 30 x 1,5.
Messing vernickelt.

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Ausführung:                    ARCU M 22
Best.-Nr.                       50681005