HEIMEIER Elektromechanischer
Raumthermostat
Elektromechanischer Zweipunkt-
Raumthermostat mit Wechslerkontakt und
thermischer Rückführung.
CE-zertifiziert. Weißes Kunststoff-
gehäuse. Schutzart IP 30.
Ausführung:              ohne Tempera-
                         turabsenkung

Fabrikat:                IMI Heimeier

Art.-Nr.                 1946-00.500