TA Einregulierventil STAD-R für die 
Renovation konzipiert. Liefert 
exzellente Leistungen in einer Reihe von
Anwendungen. Es ist ideal für Heizungs-,
Kälte- und Trinkwassersystemen
geeignet. Der Messnippel ist 
selbstdichtend. Ventil mit schwenkbarem 
Entleeradapter und Kappe für G3/4-Schlauchverschraubung.
Das Ventil kann mit umgekehrter 
Durchflussrichtung eingebaut werden. 
Die angegebenen Durchflussmengen gelten 
auch für diese Richtung, jedoch können 
die Abweichungen größer ausfallen 
(zusätzlich 5%).
Mit Innengewinde nach ISO 228. 
Gewindelänge nach ISO 7/1.
Nenndruck PN 25.

Dimension: DN 15
Länge: 84 mm
kvs-Wert: 1,27 m3/h
Anschluss Innengewinde: G 1/2

Fabrikat: IMI TA

Artikel-Nr.: 52873615