TA Meßnippel
mit Ventil aus AMETAL-C, für den An-
schluß des CBI II-Meßcomputers zur Mes-
sung des Druckverlustes.
Fabrikat:                      IMI TA
Ausführung:                R 1/4 x 30 mm
Best.-Nr.                    52179000