IMI TA Multi Set 1 Strangregulierventil 
bzw. Strangabsperrventil.

TA-Multi Set 1 besteht aus:

- TA-Multi Basisventil als 
Strangregulierventil bzw. 
Strangabsperrventil.

- Voreinstell- und Absperrhandrad mit 
stufenloser und begrenzbarer 
Voreinstellung. Kunststoff, schwarz. 
Geeignet für IMI HEIMEIER Partner-Clips 
bzw. Color-Clips, z.B. blau, rot zur 
Markierung von Vorlauf und
Rücklauf. 

- 2 Füll- und Entleerungskugelhähnen zur
Entleerung und Differenzdruck- bzw. 
Durchflussmessung. 

Alle Bedienelemente befinden sich auf 
der Handradseite. Mit druckentlastetem 
Ventilkegel. Dadurch geeignet für den 
Einsatz bei höheren Differenzdrücken. 
TA-Multi ist durch den Anschluss M30x1,5
außerdem geeignet für die Montage von 
Differenzdruckregler, Thermostat-Kopf, 
Rücklauftemperaturbegrenzer oder 
Stellantrieb. 

Gehäuse aus korrosionsbeständigem, 
entzinkungsfreiem Rotguss. 
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Nenndruck PN 16.

Fabrikat: IMI TA
Typ: TA-Multi Set 1
Nennweite: DN 40
Ausführung: Innengewinde 
R 1 1/2 x R 1 1/2

Art.-Nr. 5850-05.500