IMI TA Multi Set 2 mit 
Strangregulierventil und Globo H 
Kugelhahn mit Entleerung als 
Strangabsperrventil.

TA-Multi Set 2 besteht aus:

- TA-Multi Basisventil als 
Strangregulierventil.

- Voreinstell- und Absperrhandrad mit 
stufenloser und begrenzbarer 
Voreinstellung. Kunststoff, schwarz. 
Geeignet für IMI HEIMEIER Partner-Clips 
bzw. Color-Clips, z.B. blau, rot zur 
Markierung von Vorlauf und 
Rücklauf.

- 2 Füll- und Entleerungskugelhähnen zur
Entleerung und Differenzdruck- bzw. 
Durchflussmessung. 

- Globo H Kugelhahn mit Entleerung als 
Strangabsperrventil.

Alle Bedienelemente beim Basisventil 
befinden sich auf der Handradseite. 
Mit druckentlastetem Ventilkegel. 
Dadurch geeignet für den Einsatz bei 
höheren Differenzdrücken. TA-Multi ist 
durch den Anschluss M30x1,5 außerdem 
geeignet für die Montage von 
Differenzdruckregler, Thermostat-Kopf, 
Rücklauftemperaturbegrenzer oder 
Stellantrieb. 

Gehäuse aus korrosionsbeständigem, 
entzinkungsfreiem Rotguss. 
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Nenndruck PN 16.

Fabrikat: IMI TA
Typ: TA-Multi Set 2
Nennweite: DN 50
Ausführung: Innengewinde 
R 2 x R 2

Art.-Nr. 5850-08.800