Differenzdruckfühler-Einheit (DpS-Visio)
Der Messcomputer (Hh) kann mit 
mehreren Dp Fühlern (DpS-Visio) 
kommunizieren. Richten Sie die 
Kommunikation ein, indem Sie mit dem 
Verbindungskabel (im Lieferumfang des 
TA-SCOPE enthalten) den Messcomputer 
mit dem Dp Fühler verbinden.
Beinhaltet: 1 Differenzdruckfühler,  
2 Messschläuche 500 mm, 2 Markie-
rungsringe, 2 Sicherheitsdrucksonden 
(SPP), 1 Ladekabel.

Fabrikat: IMI Heimeier

Ausführung: Standard  0-500 kPa

Art.-Nr. 52199971