TA  steckerfertiges Kabel Type A, 5 m
für TA-Slider160/500 BACnet/Modbus.

Zum Anschluss des ersten TA-Slider 
160/500 BACnet oder Modbus in der Kette 
des Bussystems.

Fabrikat: IMI TA

Ausführung: Type A, 5 m, halogenfrei

Art.-Nr. 32204280013