TA  steckerfertiges Kabel Type C, 1,5 m
für TA-Slider160/500 BACnet/Modbus.

Ermöglicht einen Hybride Modus
oder um in einer langen Buskette eine
zusätzliche Spannungsversorgung zu
ermöglichen.

Fabrikat: IMI TA

Ausführung: Type C, 1,5 m, halogenfrei

Art.-Nr. 32204280018