HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit Anlege- bzw. Tauchfühler.
Skalenhaube weiß RAL 9016. Flüssigkeits-
gefüllter Fühler mit 2 m Kapillarrohr.
Für alle Heimeier Thermostat-Ventil-
unterteile

Fabrikat: IMI Heimeier

Art.-Nr. 6412-09.500