Pneumatex Magnet mit Wärmedämmung.
Die Wärmedämmung mit Magneten kann am 
Zeparo Cyclone ohne Entleerung des 
Systems montiert werden. 4 Magnete.
Typ: ZCHM 32
Dimension: DN 32

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7877432