Pneumatex Magnet mit Wärmedämmung.
Die Wärmedämmung mit Magneten kann am 
Zeparo Cyclone ohne Entleerung des 
Systems montiert werden. 6 Magnete.
Typ: ZCHM 40-50
Dimension: DN 40-50

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7877450