HEIMEIER S-Anschluß
zum Ausgleich unterschiedlicher An-
schlußmaße beim Austausch von Heizkör-
pern mit 1/2-Anschluß. Achsabstand je
S-Anschluß 26 mm. Gesamtlänge 68 mm.
 
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Ausführung:      Rotguß vernickelt DN 15

Art.-Nr.                   1353-02.362