Behördenkappe
Set aus Kunstoffkappe und Sicherungsring 
für Ventile mit Anschluss M30x1,5 für 
Thermostat-Kopf/Stellantrieb. 
Verhindert Manipulationen der 
Einstellung. 
Geeignet für DN 15-32.

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 52164100