**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER**

 **RÖRLEDNINGSNÄT**

**PS** **VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM**

**PSA VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT**

 **FUNKTION**

**PSA.3 Injusteringsventiler med sammansatt funktion**

**PSA.33 Injusteringsventiler med avstängnings- och mätfunktion**

Injusteringsventil för mätning av tillgängligt tryck och flöde via differenstryck.

 Pressgjuten i avzinkningshärdig legering AMETAL.

Färgmarkerade dubbelsäkrade mätuttag av självtätande typ samt spindeltätning i EPDM.
Injusteringsratt av ”digital” typ med 4 varv samt dimensionsbeteckning.

Tryckklass PN 20 vid 120 ⁰C
Max arbetstemperatur 150 ⁰C (Vid temperatur över 120 ⁰C bör ratten demonteras)
Min arbetstemperatur -20 ⁰C

 Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : STAD-C

 **STAD-C med utvändiga gängor utan avtappning**

 DN: 15/14 RSK 489 17 02

 DN: 20 RSK 489 17 04

 DN: 25 RSK 489 17 06

 DN: 32 RSK 489 17 08

 DN: 40 RSK 489 17 10

 DN: 50 RSK 489 17 12

 **STAD-C med lödändar utan avtappning**

 DN: 15/14 RSK 489 17 03

 DN: 20 RSK 489 17 05

 DN: 25 RSK 489 17 07

 DN: 32 RSK 489 17 09

 DN: 40 RSK 489 17 11

 DN: 50 RSK 489 17 13

 **Tillbehör:**

 Insexnyckel 3 mm RSK 489 15 45
Ratt RSK 52 186-007
Märkbricka Art.nr: 52 161-990

 Svetskoppling lekande mutter

 DN: 10 Rör DN 10 RSK 489 16 21

 DN: 15 Rör DN 15 RSK 489 16 22

 DN: 20 Rör DN 20 RSK 489 16 23

 DN: 25 Rör DN 25 RSK 489 16 24

 DN: 32 Rör DN 32 RSK 489 16 25

 DN: 40 Rör DN 40 RSK 489 16 26

 DN: 50 Rör DN 50 RSK 489 16 27

 Lödkoppling lekande mutter

 DN: 10 Rör DN 10 RSK 489 16 11
DN: 10 Rör DN 12 RSK 489 16 12

 DN: 15 Rör DN 15 RSK 489 16 13
DN: 15 Rör DN 16 RSK 489 16 14

 DN: 20 Rör DN 18 RSK 489 16 15
DN: 20 Rör DN 22 RSK 489 16 16

 DN: 25 Rör DN 28 RSK 489 16 17

 DN: 32 Rör DN 35 RSK 489 16 18

 DN: 40 Rör DN 42 RSK 489 16 19

 DN: 50 Rör DN 54 RSK 489 16 20

 Koppling med slät rörände

 DN: 10 Rör DN 12 RSK 489 16 59

 DN: 15 Rör DN 15 RSK 489 16 60

 DN: 20 Rör DN 18 RSK 489 16 61

 DN: 20 Rör DN 22 RSK 489 16 62

 DN: 25 Rör DN 28 RSK 489 16 63

 DN: 32 Rör DN 35 RSK 489 16 64

 DN: 40 Rör DN 42 RSK 489 16 65

 DN: 50 Rör DN 54 RSK 489 16 66

 Klämringskoppling (stödhylsa ska användas)

 DN: 10 Rör DN 8 RSK 186 46 03

 DN: 10 Rör DN 10 RSK 186 46 04

 DN: 10 Rör DN 12 RSK 186 46 05

 DN: 10 Rör DN 15 RSK 186 46 06

 DN: 10 Rör DN 16 RSK 186 46 07

 DN: 15 Rör DN 15 RSK 186 46 45

 DN: 15 Rör DN 18 RSK 186 46 46

 DN: 15 Rör DN 22 RSK 186 46 47